

*Тент-шатер ПВХ 4х8м*

**

**СПИСОК ДЕТАЛЕЙ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перекладина | pipe112 шт |
| 2 | Перекладина | pipe110 шт |
| 3 | Опорная стойка | pipe46 шт |
| 4 | Опорная стойка | pipe24шт |
| 5 | Соединитель | 6 шт |
| 6 | Соединитель | jointersB9 шт |
| 7 | Натяжной трос | ropes4 шт |
| 8 | Длинный колышек | pegs10 шт |
| 9 | Короткий колышек | pegs22 шт |
| 10 | Крючок | 84 шт |
| 11 | Фиксатор | elasticball872 шт |
| 12 | Треугольный крючок | 84 шт |
| 13 | Болт | SCREW54 шт |
| 14 | Крыша | roof1 шт |
| 15 | Боковая стенка | sidewalls2 шт |
| 16 | Торцевая стенка | door2 шт |

**УСТАНОВКА**

1. Устанавливайте тент только на ровной плоской поверхности. Перед началом сборки откройте все картонные коробки и убедитесь в наличии всех запасных частей, указанных в инструкции.

С помощью соединителей 5 и 6, а также перекладин 1 и 2 соберите каркас крыши тента. Убедитесь, что все места соединений надежно закреплены.



1. Вставьте один конец опорной стойки 3 в соединитель 5 или 6.
2. Накройте каркас крыши полотном и закрепите его с помощью веревок-фиксаторов. Закрепляйте по 1-2 штуки с каждой стороны, чередуя правую и левую стороны. В обратном случае Вы не сможете равномерно натянуть полотно на каркас.
3. Вставьте оставшиеся опорные стойки 3 и 4 в соединители 5 и 6. После того, как Вы собрали каркас тента, закрепите стойки к земле с помощью длинных колышков. Используя крючки, закройте стойки полотном.
4. Далее с помощью веревок-фиксаторов закрепите боковые и торцевые стенки шатра. Протяните веревку через петли в полотне и закрепите стенки на каркасе тента. Затем с помощью коротких колышков закрепите двери к земле.



1. Вставьте натяжной трос в каждый угол тента, а затем закрепите второй конец к земле с помощью колышков.

**ВНИМАНИЕ!**

1. Устанавливайте тент предельно осторожно. При сборке можно повредить полотно.
2. Во время сборки не давите на стойки каркаса, Вы можете их повредить.
3. Тенты предназначены для временного использования, убирайте их во время плохих погодных условий.
4. Устанавливайте тент только в тех местах, где Вы не повредите линии водопровода, газа и электрические провода.